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1  Назначение

Блок светофорного регулирования «Дорожный ремонт 4.2» - предназначен для автоматического регулирования движения по реверсивной полосе, а также T-образному перекрестку. С помощью двухсекционных светофоров. При проведении ремонта дорожного покрытия, связанного с закрытием полос движения.  Контроллер имеет 4 режима работы: Реверсивная полоса, Т-образный перекресток, Реверсивная полоса (используются 2 блока управления разнесенных на расстояние синхронизация обеспечивается одновременной подачей питания на блоки), Реверсивная полоса + пешеходный переход.
Блок БСР-4.2 «дорожный ремонт» позволяет управлять любым двухцветным светофором с напряжением 12В.
2  Технические характеристики  
	Напряжение питания , В
	DC 12  В 

	Потребляемый ток, А
	0,2

	Количество управляемых светофоров, шт.
	До 3

	Напряжения питания подключаемых светофоров 
	12 В

	Максимальное время, мин
	30

	Минимальное время, сек
	1

	Температура окружающей среды, °С  
	от - 40 до + 50 

	Габариты корпуса, мм
	190x140x80


3  Внешний вид и назначение разъемов блока.
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Рисунок 1 - Внешний вид и назначение разъемов блока.
4  Описание режимов работы блока.
Данный контроллер имеет 2 режима работы.
Информация на дисплее контроллера:  rX   XX - XX – где  rX – это режим работы (r1 или r2). А XX – XX  время в формате мм-cc.
4 .1 Режим работы №1- Реверсивная полоса.

В данном режиме светофоры подключаются к блоку проводом. 

Если расстояние между светофорами оказывается большое или нет возможности проложить провод. Необходимо использовать 2 блока БСР-4.2 «Дорожный ремонт», при этом к одному блоку подключить светофор на клеммы ВЪЕЗД, а к другому на клеммы выезд ВЫЕЗД. Также необходимо установить на обоих блоках одинаковое время свечения светофоров. Для синхронизации контроллеров одновременно подать питание на оба блока.

[image: image2.emf]Подключение светофоров при выходе из 

строя основных выходов.
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Рисунок 2 – Подкл.  светофоров и кнопок ручного управления.
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Рисунок 3 - Алгоритм работы –Реверс.
Управление в ручном режиме вариант 1 -  происходит при переключении тумблера, красный/зеленый на пульте 2-к (Два светофора красный или два светофора зеленый). 

Управление в ручном режиме вариант 2 -  происходит при переключении тумблера Автомат/ручной, в положение ручной. Тогда тумблер красный/зеленый переключает направление движения с одной стороны на другую. Нейтральное положение тумблера включает красный свет на 2 светофорах

4 .2 Режим работы №2- Т-образный перекресток.

В данном режиме светофоры подключаются к блоку проводом.
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Рисунок 4 - Схема подключения светофоров
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Рисунок 5 - Алгоритм работы – T-образный перекресток.
4 .3 Режим работы №3-  Реверсивная полоса с управлением от пульта ПУ «Дорожный ремонт».

В данном режиме переключение светофоров производит оператор с помощью пульта управления. 
На пульте есть 3 сенсорные кнопки:

1. Н-1 – Включить направление 1.
2. Н-2 – Включить направление 2.
3. STOP – Движение в обе стороны запрещено.
Переключение между состояниями происходит не сразу, а по истечении 6 секунд. При этом светофор который горел зеленым  3 раза мигает, после чего 3секунды запрещено движение в обе стороны.
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Рисунок 6 - Схема подключения светофоров
4 .4 Режим работы №4-  Реверсивная полоса с пешеходным переходом.

В данном режиме светофоры и кнопки включения пешеходного светофора подключаются к блоку проводом. При нажатии кнопки пешехода происходит остановка движения для пропуска пешеходов. 

Можно настроить время: зеленого сигнала пешеходам, время пропуска  «хвоста» при остановке движения по кнопке  пешехода и отсрочка повторного  нажатия кнопки пешехода. 
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Рисунок 7 - Схема подключения светофоров.
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Рисунок 8 - Алгоритм работы –Реверс+пешеход.
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Рисунок 9 – Схема  –Реверс+пешеход.
4 .5 Режим работы №5- Т-образный перекресток + пешеходный светофор.
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Рисунок 10 – Схема Т-образный перекресток+пешеход.
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Рисунок 11 - Алгоритм работы  Т-образный перекресток+пешеход.
4 .7 Ручной режим работы - управление с пульта «Дорожный ремонт -2к».

Перевести БСР-4.2 «Дорожный ремонт» нажатием кнопки на пульте «Автомат/Ручной» в положение Ручной.
Управление светофорами происходит нажатием кнопки «Красный/Зеленый»
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Рисунок 12 - Схема подключения светофоров и пульта. Ручной режим работы - управление с пульта «Дорожный ремонт -2к».
4 .8 Режим работы с трех-секционным светофором.
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Фазы работы.

	ФАЗА1
	ФАЗА2
	ФАЗА3
	ФАЗА4
	ФАЗА5

	Горит красный

Время устанавливается в настройках Пункты 2 и 3
	Горит красный и желтый

3 сек
	Горит зеленый

Время устанавливается в настройках Пункты 4 и 5
	Мигает зеленый

3 сек
	Горит желтый
3 сек


Переключение красного и зеленого сигнала можно производить с помощью кнопок на крышке блока управления. 
5  Настройка контроллера БСР-4.2 «Дорожный ремонт-2»
В режиме программирования пользователь может изменить и сохранить в энергонезависимой памяти блока базовые настройки, сделанные при производстве изделия.

· Режимы программирования блока следуют один за другим поочередно.
· Для входа в режим программирования нажмите джойстик «в центр» на контроллере . На Дисплее появится «P1   -rX»,  светодиоды «индикация светофоров»  погаснут, после чего можно начинать изменения в пунктах меню.

· Для перехода в следующий пункт меню необходимо джойстик «влево».        

· Для  изменения параметра необходимо нажать джойстик «вверх»  или «вниз».
· Выход из режима программирования происходит последовательным перебором пунктов программирования.
ТАБЛИЦА ФУНКЦИЙ РЕЖИМОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

5.1      Выбор режима работы 
	Индикация на дисплее:
	«Pr01     Fxxx» 

	Описание 
	Для изменения настроек необходимо нажимать джойстик «вниз» и «вверх».  

Значение после символа -r соответствует выбранному режиму. 

	Выход в следующий режим
	Для перехода в следующий режим нажмите   джойстик «влево»


5.2      Установка Минут Светофора 1 – зеленый сигнал.

	Индикация на дисплее:
	«Pr02     xx -- --» 

	Описание 
	Для изменения настроек необходимо нажимать джойстик «вниз» и «вверх».    
На дисплее будет отображаться выбранное время. 

	Выход в следующий режим
	Для перехода в следующий режим нажмите джойстик «влево»


5.3      Установка Секунд Светофора 1 – зеленый сигнал.

	Индикация на дисплее:
	«Pr02    -- -- xx » 

	Описание 
	Для изменения настроек необходимо нажимать джойстик «вниз» и «вверх».  
На дисплее будет отображаться выбранное время. 

	Выход в следующий режим
	Для перехода в следующий режим нажмите джойстик «влево»

	
	


5.4     Установка Минут Светофора 2 – зеленый сигнал.

	Индикация на дисплее:
	«Pr03     xx -- --» 

	Описание 
	Для изменения настроек необходимо нажимать джойстик «вниз» и «вверх».  
На дисплее будет отображаться выбранное время. 

	Выход в следующий режим
	Для перехода в следующий режим нажмите джойстик «влево»


5.5      Установка Секунд Светофора 2 – зеленый сигнал .

	Индикация на дисплее:
	«Pr03    -- -- xx » 

	Описание 
	Для изменения настроек необходимо нажимать джойстик «вниз» и «вверх».  
На дисплее будет отображаться выбранное время. 

	Выход в следующий режим
	Для перехода в следующий режим нажмите джойстик «влево»

	
	


5.6    Установка Минут Светофора 3 (пешеходного)– зеленый сигнал.

	Индикация на дисплее:
	«Pr04     xx -- --» 

	Описание 
	Для изменения настроек необходимо нажимать джойстик «вниз» и «вверх».  
На дисплее будет отображаться выбранное время. 

	Выход в следующий режим
	Для перехода в следующий режим нажмите джойстик «влево»


5.5      Уст. Секунд Светофора 3(пешеходного) – зеленый сигнал.

	Индикация на дисплее:
	«Pr04   -- -- xx » 

	Описание 
	Для изменения настроек необходимо нажимать джойстик «вниз» и «вверх».  
На дисплее будет отображаться выбранное время. 

	Выход в следующий режим
	Для перехода в следующий режим нажмите джойстик «влево»

	
	


5.6    Установка Минут Проезд «хвоста» Светофоры 1,2,3 горят красным.
	Индикация на дисплее:
	«Pr05    xx -- --» 

	Описание 
	Для изменения настроек необходимо нажимать джойстик «вниз» и «вверх».  
На дисплее будет отображаться выбранное время. 

	Выход в следующий режим
	Для перехода в следующий режим нажмите джойстик «влево»


5.7      Установка Секунд Проезд «хвоста» Светофоры 1,2,3 горят красным.
	Индикация на дисплее:
	«Pr05   -- -- xx » 

	Описание 
	Для изменения настроек необходимо нажимать джойстик «вниз» и «вверх».  
На дисплее будет отображаться выбранное время. 

	Выход в следующий режим
	Для перехода в следующий режим нажмите джойстик «влево»

	
	


5.8   Установка Минут Проезд «хвоста»  после Светофора 3 (пешеходного) Светофоры 1,2, 3,  (пешеходный)  горят красным .
	Индикация на дисплее:
	«Pr06    xx -- --» 

	Описание 
	Для изменения настроек необходимо нажимать джойстик «вниз» и «вверх».  
На дисплее будет отображаться выбранное время. 

	Выход в следующий режим
	Для перехода в следующий режим нажмите джойстик «влево»


5.9     Установка Секунд Проезд «хвоста»  после Светофора 3 (пешеходного) Светофоры 1,2, 3,  (пешеходный) горят красным.
Или настройка времени зеленого пешеходного светофора в режиме работы №5.
	Индикация на дисплее:
	«Pr06   -- -- xx » 

	Описание 
	Для изменения настроек необходимо нажимать джойстик «вниз» и «вверх».  
На дисплее будет отображаться выбранное время. 

	Выход в следующий режим
	Для перехода в следующий режим нажмите джойстик «влево»


5.10     Установка Повторного нажатия кнопки пешехода.
	Индикация на дисплее:
	«Pr07      xxx » 

	Описание 
	Для изменения настроек необходимо нажимать джойстик «вниз» и «вверх».  
На дисплее будет отображаться выбранное время в секундах. 

	Выход в следующий режим
	Для выхода из режима настроек нажмите джойстик «влево»


После выхода из программирования все настройки  будут сохранены в энергонезависимой памяти.
6  Комплект поставки.

	Наименование
	Количество, шт

	БСР-4.7«Дорожный ремонт 2»
	1

	Инструкция
	1


7  Техническая поддержка.

Получить дополнительную информацию вы можете: 

- По телефону:  8(812) 981 07 63

- По электронной почте: info@infoparking.ru
- Через форму обратной связи на сайте: www.инфопаракинг.рф
www.infoparking.ru,  www.infoparking.su,  (812) 981 07 63
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